|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Башҡортостан Республикаhы**  **Борай районы муниципаль районынын Салкак ауыл советы**  **ауыл биләмәhе Советы**  **452973, Салкак ауылы, Пинегин урамы, 8**  **Тел. 8 (347 56) 2-54-59** | Безымянный | **Республика Башкортостан**  **Совет сельского поселения Челкаковский сельсовет муниципального района**  **Бураевский район**  **452973, с.Челкаково, ул.Пинегина , 8**  **Тел. 8 (347 56) 2-54-59** |

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮКОВ СМОТРОВЫХ

КОЛОДЦЕВ И КАМЕР, ЛИВНЕПРИЕМНИКОВ (ДОЖДЕПРИЕМНИКОВ)

НА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕЛКАКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БУРАЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=A41D21581D4B8CC33C821ADFA5C05D681002BE68B9C21E38960245411EE2780296BE07525B5D2EF72B36A617E7j2UBG) от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [Уставом](consultantplus://offline/ref=A41D21581D4B8CC33C821AC9A6AC02611308E763BEC2126DCA5E431641B27E57C4FE590B081F65FA2A2EBA17E53C369CD7jCU8G) городского округа закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан Совет сельского поселения Челкаковский **Решил:**

1. Утвердить прилагаемые [Правила](#P36) безопасности люков смотровых колодцев и камер, ливнеприемников (дождеприемников) на территории сельского поселения Челкаковский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан".

2. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде в здании администрации сельского поселения Челкаковский сельсовет муниципального района Бураевский  район.

3. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

**Председатель Совета**

**сельского поселения**

**Челкаковский сельсовет Р.Р.Нигаматьянов**

Приложение

к решению Совета

сельского поселения

Челкаковский сельсовет

муниципального района

Бураевский район

Республики Башкортостан

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. N \_\_\_

ПРАВИЛА

БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮКОВ СМОТРОВЫХ

КОЛОДЦЕВ И КАМЕР, ЛИВНЕПРИЕМНИКОВ (ДОЖДЕПРИЕМНИКОВ)

НА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕЛКАКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БУРАЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правила безопасности люков смотровых колодцев и камер, ливнеприемников (дождеприемников) на территории сельского поселения Челкаковский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан (далее - Правила) разработаны на основании Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=A41D21581D4B8CC33C821ADFA5C05D681002BE68B9C21E38960245411EE2780296BE07525B5D2EF72B36A617E7j2UBG) от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

1.2. Настоящие Правила определяют безопасность люков смотровых колодцев и камер, ливнеприемников (дождеприемников) на территории сельского поселения Челкаковский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан.

2. ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ ЛЮКОВ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ И КАМЕР,

ЛИВНЕПРИЕМНИКОВ (ДОЖДЕПРИЕМНИКОВ)

2.1. Смотровые колодцы, камеры, колодцы ливнеприемников (дождеприемников) и люки смотровых колодцев и камер, ливнеприемников (дождеприемников) должны содержаться в исправном состоянии, обеспечивающем безопасное движение транспорта и пешеходов.

2.2. Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц, площадей и тротуарах должны находиться на одном уровне с дорожным покрытием. Допускается отклонения крышки люка относительно уровня покрытия не более 2,0 см.

2.3. В случае повреждения или разрушения крышки люков, колодцев должны быть немедленно ограждены и обозначены соответствующими дорожными знаками и в течение не более 3 часов восстановлены организациями, на обслуживании которых находятся коммуникации, в соответствии с установленными нормами и правилами.

2.4. Решетки дождеприемных колодцев должны постоянно находиться в рабочем состоянии. Не допускаются засорение, заиливание решеток и колодцев.

2.5. Очистка коллекторов дождевой ливневой канализации, смотровых и дождеприемных колодцев ливневой канализации производится предприятиями, эксплуатирующими эти сооружения, перед началом паводка и периодически по мере загрязнения в течение летнего периода.

2.6. Решетки дождеприемных колодцев должны находиться на одном уровне с дорожным покрытием. Допускается отклонение решетки дождеприемника относительно уровня лотка не более 3,0 см.

2.7. Для обеспечения безопасности движения транспортных средств и пешеходов в период ремонта и ликвидации аварий объектов инженерной инфраструктуры необходимо установить ограждения и соответствующие дорожные знаки, а также освещение мест аварий в темное время суток и оповестить население через средства массовой информации.

2.8. При проведении работ по содержанию люков, колодцев на проезжей части, тротуарах, газонах производятся в соответствии со строительными нормами и правилами. Эти работы должны производиться под контролем представителей владельцев коммуникаций.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ

3.1. За нарушение настоящих Правил виновные лица несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента их официального опубликования.